
Návod k použití vysílače **T80**



 Přepínač ON/OFF HIGH LOW POWER - Využíváme přednostně polohu "Hi".

Audio input - klasický 3,5 mm jack. Na vysílače audio vstup je popsán "mic".

Channel switch - přepínač audio kanálů 1,2,3.

Vysílač má vestavěnou baterii 1000 mAh, stačí na 5-7 hodin provozu.

Nejlepší přenos zvuku dle zkušenosti je pokud vysílač je připojen přímo k zásuvce.